工事仕様書

１．工事名　　　稲築社会福祉センター等解体工事

２．工事場所　　　嘉麻市岩崎1117番地2他

３．工　　期　　　契約締結日　～　令和８年３月１３日　まで

４．工事概要

　・図面記載の建物解体撤去、工作物解体撤去及び樹木伐採等

・解体撤去中は、図面記載の仮門及び仮囲いを必ず設置し安全対策に努めること。

　・産業廃棄物処理証明書（マニフェスト）は、発生材処理別に提出すること。

５．注意事項

・本工事の施工にあたっては、申請手続きが必要な関係機関に早急に手続きすること。

・本工事場所が文化財等包蔵地に位置しているため、基礎部分撤去時に文化財担当部署の立会があるため対応すること。

　・工事写真は、設計書記載の作業内容・品目により写真管理を行い、着工前・竣工・施工中と発生材捨場写真等を提出すること。発生材運搬については、積込状況・運搬中・処分場到着時（看板入）・発生材荷卸し・荷卸し後（空荷）の順で写真管理を行うこと。

　・埋戻しは、良質土による埋戻しを行い、十分な転圧を行うこと。

　・騒音・振動等・埋設物（給水・電気）その他近隣周辺の安全に対しては十分に配慮して施工すること。

なお、事故や損害等が発生した場合は、速やかに適切な対応を行うこと。

　・工事契約後においては、工事工程表及び安全訓練活動計画書を提出し、工事完了後には実施工程表ならびに安全訓練活動報告書を写真添付の上、提出すること。

　・交通誘導員を配置し、周辺の安全確認も含め、工事車両の安全を確保すること。

　・本工事において、参考数量と工事数量に差異が生じても変更は行わないものとする。ただし、予見することが出来ない埋設物などの発見によるものは、受注者と協議のうえ、変更対象とする。

６．その他

　・工事看板（表示板）を設置すること。

　・工事にあたっては、別途監理業者と調整を行い施工すること。

　・稲築公園、稲築病院及び稲築西義務教育学校の施設が近隣にあるため、施設利用者及び児童・生徒等の安全を確保し、最新の注意を払い、作業を行うこと。

７．発注者

　　 嘉麻市役所　高齢者介護課　監督職員　山本賢治

　　 電　話（０９４８）４２－７４３２

　　 ＦＡＸ（０９４８）４２－７０９３